**Tabla de frecuencias de la banda de 11 metros**

**Notice**

Las frecuencias asignadas legalmente a los 40 canales de la Banda Ciuadana se muestran en celdas con fondo **gris**. Son los canales [CEPT](http://www.cept.org/) o denominados ’40 principales’.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |  |
| 1 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | **26.965** | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 1 |
| 2 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | **26.975** | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 2 |
| 3 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | **26.985** | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 3 |
| E | 25.645 | 26.095 | 26.545 | **26.995** | 27.445 | 27.895 | 28.345 | E |
| 4 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | **27.005** | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 4 |
| 5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | **27.015** | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 5 |
| 6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | **27.025** | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 6 |
| 7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | **27.035** | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 7 |
| E | 25.695 | 26.145 | 26.595 | **27.045** | 27.495 | 27.945 | 28.395 | E |
| 8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | **27.055** | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 8 |
| 9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | **27.065** | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 9 |
| 10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | **27.075** | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 10 |
| 11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | **27.085** | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 11 |
| E | 25.745 | 26.195 | 26.645 | **27.095** | 27.545 | 27.995 | 28.445 | E |
| 12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | **27.105** | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 12 |
| 13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | **27.115** | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 13 |
| 14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | **27.125** | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 14 |
| 15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | **27.135** | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 15 |
| E | 25.795 | 26.245 | 26.695 | **27.145** | 27.595 | 28.045 | 28.495 | E |
| 16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | **27.155** | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 16 |
| 17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | **27.165** | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 17 |
| 18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | **27.175** | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 18 |
| 19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | **27.185** | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 19 |
| E | 25.845 | 26.295 | 26.745 | **27.195** | 27.645 | 28.095 | 28.545 | E |
| 20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | **27.205** | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 20 |
| 21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | **27.215** | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 21 |
| 22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | **27.225** | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 22 |
| 23 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | **27.255** | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 23 |
| 24 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | **27.235** | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 24 |
| 25 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | **27.245** | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 25 |
| 26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | **27.265** | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 26 |
| 27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | **27.275** | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 27 |
| 28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | **27.285** | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 28 |
| 29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | **27.295** | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29 |
| 30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | **27.305** | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 30 |
| 31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | **27.315** | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 31 |
| 32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | **27.325** | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 32 |
| 33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | **27.335** | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 33 |
| 34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | **27.345** | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 34 |
| 35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | **27.355** | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 35 |
| 36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | **27.365** | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 36 |
| 37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | **27.375** | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 37 |
| 38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | **27.385** | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 38 |
| 39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | **27.395** | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 39 |
| 40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | **27.405** | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 40 |

**Important!**

Consejos:

* Usar siempre los canales autorizados para la Banda Ciudadana.
* No emitir bajo ningún concepto en los canales que aparecen en la tabla con fondo rojo, ya que pertenecen a frecuencias asignadas al servicio de radioaficionados (EA, Amateur, HAM).