|  |  |
| --- | --- |
|  | **TECSUN S-2000**  Receptor de sobremesa TECSUN para FM / MW / SW / LW / SSB + BANDA AÉREA, LW (100 - 519 kHz), MW (520 - 1710 kHz), Onda Corta (1711 - 30000 kHz). Banda aérea VHF ( 118 - 137 MHz). FM estéreo (88 -109 MHz). Modo de Banda Lateral Única (SSB). Atenuador de señal. Salida de línea estéreo. Alarma/despertador doble. Tecla Light/snooze (luz/cabezada). Filtros ancho/estrecho. Control de ganancia de RF. Control de sintonía rápida/lenta. Control de silenciador para la banda aérea. Controles de graves/agudos. Sintonía por entrada directa, automática o manual y memoria de estación. Función de auto-grabado de sintonía (ATS) en FM/AM. 1000 memorias de estación (100 por banda, 500 personalizables). Función de alarma/despertador doble. Salida auxiliar para MP3. Antenas conmutable interna/externa. Conector para auricular. Alimentación: Adaptador red 240/6V (suministrado) o 4 pilas. Tamaño: 372 x 184 x 146 mm. |