|  |  |
| --- | --- |
|  | **RECEPTOR  SCANNER** |
|  ICOM IC R5 | **ICOM IC R3RECEPTOR DE 0,5-2.450 MHz AM/FM/TVCON PANTALLA EN COLOR TFT DE 2"**Display con grandes prestaciones informativas. Capacidad de recepción de TV, PAL B/G. Indicador de nivel de señal Analizador de banda con nivel Amplia cobertura de frecuencias de 0.495 a 2450 Mhz Larga duración de la batería de iones de litio Gran capacidad de memoria joystick multifunción Squelch automático Atenuador automático **Nota: este escaner solo recibe, no transmite** |
|  |