|  |  |
| --- | --- |
|  | **RECEPTOR  SCANNER** |
| [ICOM IC R5](http://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/scanner/receptor_escaner_icom_ic_r5.htm) | **ICOM IC R20**  El IC-R20 cubre 150kHz a 3304.999MHz\* en los modos SSB, CW, AM, FM y WFM. Monitorización simultánea de 2 frecuencias.  Gravación digital de voz de hasta 240 minutos.  Escaner profesional, grabador, escanea subtonos,  2 por 1, recepción Dualwatch Hasta el IC-R20, la capacidad de vigilar dos frecuencias requirió dos radios. ¡Si usted necesita vigilar la seguridad pública local, control del tráfico aéreo, o en el camión escuchando dos conductores, incluso juego por juego de TV local y de estación de radio es posible!  **Nota: este escaner solo recibe, no transmite.** |
| **ICOM IC R20** |

|  |
| --- |
| http://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/scanner/imagenes/ic-r20_01.jpg  Canales de memoria alfanumérica Con 1,000 canales de memoria regular, 200 canales de memoria de escaneo automático y 25 pares de bordes de escaneo de frecuencia, el IC-R20 hacen fácil identificar señaleshttp://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/scanner/imagenes/ic-r20_02.jpg recibidas con la capacidad de programar un nombre a cada canal.  (Vea las especificaciones para el rango de frecuencias reales para recepción Dualwatch.) |
|  |