|  |
| --- |
| **BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X** escaner mobil o base.TrunkTracker III Tecnología - Así que usted puede seguir el ritmo de la acción de Motorola, EDACS y sistemas LTR.9000 canales de asignación dinámica deClose Call RF %u2122 Capture Technology - Al instante sintoniza señales de transmisores cercanosBasados %u200B%u200Ben la localización de exploraciónTono de Bomberos de salidaAlfa etiquetado100 de acceso rápido clave del sistemaBanda Ámbito de aplicación - Gráficamente encuentra la actividad de radioLa cobertura de banda continua \* - 25MHz a 1.3GHz TV Excluyendo UHF y CelularCierre TemporalDe la búsqueda con exploraciónDCS / CTCSS rápida Decode - Detecta y muestra al instante el tono subaudible Así podrá determinar rápidamente la configuración del sistema.MISMO alerta meteorológica - Área Específica de codificación de mensajes - Durante un tiempo de NOAA o de Alerta de Emergencia, un código para su ubicación específica le alertará a las condiciones severas en su área inmediata.PC Programación / ControlEscáner de Seguridad PúblicaSistema / Número de canal de marcado - proporciona un acceso rápido a un sistema específico o el canalCompatible con AC-RH96Individuales de volumen del canal de compensaciónPrioridad Exploración de ID en los sistemas troncalizados |

|  |
| --- |
|  |
|  BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X escaner mobil o base. |
|   |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X escaner mobil o base.TrunkTracker III Tecnología - Así que usted puede seguir el ritmo de la acción de Motorola, EDACS y sistemas LTR.9000 canales de asignación dinámica deClose Call RF %u2122 Capture Technology - Al instante sintoniza señales de transmisores cercanosBasados %u200B%u200Ben la localización de exploraciónTono de Bomberos de salidaAlfa etiquetado100 de acceso rápido clave del sistemaBanda Ámbito de aplicación - Gráficamente encuentra la actividad de radioLa cobertura de banda continua \* - 25MHz a 1.3GHz TV Excluyendo UHF y CelularCierre TemporalDe la búsqueda con exploraciónDCS / CTCSS rápida Decode - Detecta y muestra al instante el tono subaudible Así podrá determinar rápidamente la configuración del sistema.MISMO alerta meteorológica - Área Específica de codificación de mensajes - Durante un tiempo de NOAA o de Alerta de Emergencia, un código para su ubicación específica le alertará a las condiciones severas en su área inmediata.PC Programación / ControlEscáner de Seguridad PúblicaSistema / Número de canal de marcado - proporciona un acceso rápido a un sistema específico o el canalCompatible con AC-RH96 Individuales de volumen del canal de compensaciónPrioridad Exploración de ID en los sistemas troncalizados  |
|    |