* [Descripción](http://www.locuradigital.com/escaner/uniden/uniden360clt_uniden_escaner_de_sobremesa.htm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| UNIDEN360CLT UNIDEN escaner de sobremesa.Uniden Bearcat UBC 360 CLTScanner Base, 300 Memory Channels, 10 Banks, Triple Bandplan, Frequency Range 0.5 - 1.72 MHz ( = AM Radio), 25 - 87.3 MHz, 87.3 - 108 MHz ( = WFM Radio ), 108 - 174 MHz, 406 - 512 MHz, 806 - 960MHz, Alarm and Clock Radio, Selectable Airband 12.5/8.33kHz  |

|  |
| --- |
| Frequence Range |
|   |
|   |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| Frequence Range       Mode      Default stepping0.5200-1.7200               AM                1025.0000-29.9950          FM                 530.0000-79.9875          FM                 12.580.0000-82.9900          FM                 1083.0000-87.2875          FM                  12.587.3000-107.9000        FM radio        100108.0000-136.9875      AM                  12.5137.0000-137.9950      FM                   5138.0000-157.9875      FM                   12.5158.0000-160.5900      FM                   10160.6000-162.5875      FM                   12.5162.6000-173.9900      FM                    10406.0000-439.9937      FM                    6.25440.0000-465.9950      FM                     5466.0000-469.9900      FM                     10470.0000-512.0000      FM                     6.25806.0000-960.0000      FM                     12.5  |

 |