|  |  |
| --- | --- |
| **Uniden Bearcat UBC 278CLT** | |
|  | **RECEPTOR  SCANNER** |
| UNIDEN UBC 278 | **Uniden Bearcat UBC 278CLT** RECEPTOR SCANNER BASE  AM/FM CLOCK RADIO Cobertura: 25MHz a 956MHz Frecuencias por saltos. 100 canales 10 bandas  520-1720 Khz  25-88 Mhz 88-108 Mhz 108-137 Mhz 144-148 Mhz 148-174 Mhz  406-420 Mhz 420-450 Mhz  450-470 Mhz 470-512 Mhz 806-956 Mhz  **Nota: este escaner solo recibe, no transmite.** |
| **Uniden Bearcat UBC 278CLT** |

|  |
| --- |
|  |