|  |
| --- |
| **Uniden Bearcat UBC 278CLT** |
|  | **RECEPTOR  SCANNER** |
| UNIDEN UBC 278 | **Uniden Bearcat UBC 278CLT**RECEPTOR SCANNER BASE AM/FM CLOCK RADIOCobertura: 25MHz a 956MHzFrecuencias por saltos.100 canales10 bandas 520-1720 Khz 25-88 Mhz88-108 Mhz108-137 Mhz144-148 Mhz148-174 Mhz 406-420 Mhz420-450 Mhz 450-470 Mhz470-512 Mhz806-956 Mhz**Nota: este escaner solo recibe, no transmite.** |
| **Uniden Bearcat UBC 278CLT** |

|  |
| --- |
|  |