**UNIDEN UBC355CLT**

300 canales, emergencia privada y los bancos de Freenet tienen cada una 100 canales programables. Aumenta la velocidad de búsqueda a 180 pasos por segundo. El escáner dispone de 23 bandas pre-establecidos de búsqueda. Frecuencia pasos: Auto, 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz (solo banda aérea), 10 kHz, 12.5 kHz. Rango de frecuencia: 25-87 MHz, 108-174 MHz, 406-512 MHz, 806-960 MHz.