|  |
| --- |
| SS-815 LAFAYETTE. Fuente de Alimentación conmutada regulable con instrumentos de voltage y de amperaje. La regulación en voltage es de 4 a 16 voltios y la intensidad de salida es de 13 amperios nominales y 15 amperios máximo. Altas prestaciones en un reducido tamaño.Protección contra cortocircuito y sobre-tensión. Dispone de ventilador. Led indicador de encendido y led indicador de emergencia.http://www.locuradigital.com/images_upload/SS815.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **·** Voltage de entrada (AC): 100 v - 260 v. **·** Voltage de salida: regulable de 4 a 16 voltios.**·** Amperios continuos: 13 Amp. nominales**·** Amperios máximos de pico: 15 Amp.**·** Fusible de entrada: 220 v / 3 amperios**·** Dimensiones: 165 x 55 x 150 mm.**·** Peso: 0,6 kg. |