|  |
| --- |
| **!! FUENTE ALIMENTACION****CONMUTADA 50/55AMPERIOS !!** |
|  **http://www.locuradigital.com/images_upload/e14bc030672a2bd26def15d24.jpg** |
| **MIRMIDON MPS-5055Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios. Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios.**Fuente de alimentación conmutada con entrada 220 Voltios y regulación en voltage es de 10 a 16 voltios. 50 Amperios, máximo 55 Amperios. Caja metálica de dimensiones: 270 x 130 x 170 mm. Su peso es de: 3 kg.**CARACTERISTICAS PRINCIPALES**Pantalla iluminada con instrumentos analógicos para voltios y amperiosCarcasa de metal robusta con patas de gomaLED indicador de funcionamientoON/OFFSalidas posterioresVentilador en la parte posteriorProtección para cortocircuito, sobreintensidad y sobrevoltaje |

|  |
| --- |
| MIRMIDON MPS-5055 Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios. |
|   |
| MIRMIDON MPS-1517 Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 15-17 amperios. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Voltaje entrada:** 200~230V CA**Voltaje salida:** 10-16 VCC (ajust.)**Corriente máxima** @ 13,8V:  50 Amp. contínuos  55 Amp. intermitentes**Medidas:** 270 x 130 x 170 mm.**Peso aproximado:** 3 Kg. |