|  |
| --- |
| **HCS-3600 MAAS Fuente de Alimentación Digital regulable 1-15 voltios, 0-60 Amperios** Fuente de alimentación conmutada con display digital regulable, de muy fácil uso. Permite regular tanto el voltaje como el amperaje. Dispone de una entrada posterior para realizar control remoto de la fuente. **CARACTERISTICAS PRINCIPALES** Display digital Entrada delantera de hasta 5 amperios Entrada posterior de hasta 60 amperios Jack para control remoto en parte posterior Control para voltios y amperios Protección contra sobrevoltaje Protección contra sobrecalentamiento Fusible de accesorio rapido (junto a toma de corriente)  |

|  |
| --- |
| HCS-3600 MAAS |
|   |
| HCS-3600 MAAS |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| Voltage de entrada (AC): 100 v - 260 v. Voltage de salida: regulable de 1 a 15 voltios. Amperios: regulable 0-60 Amp. Fusible de entrada: 10A Dimensiones: 220 x 90 x 275 mm. Peso: 3.2 kg.  |
|   |