|  |
| --- |
| **B550P ZETAGI** amplificador lineal HF - Amplificador de potencia.- Conmutación electronica RF.- Protección inversión polaridad.- Previo en recepción.- Pot. sal. regulable 6 posiciones.- Frecuencia 20-30 Mhz.- Alimentación 11-14 V. 15-35 Amp.- Pot. ent. 1-10 W. AM.- Pot. ent. 1-20 W. SSB.- Pot. sal. 300 W. AM.- Pot. sal. 600 W. SSB.- Dimensiones 260 X160 X 70mm.- Peso 2600 Gr. |

|  |
| --- |
| B550P ZETAGI amplificador lineal HF  |
|   |
|  ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| B550P ZETAGI amplificador lineal HF - Amplificador de potencia.- Conmutación electronica RF.- Protección inversión polaridad.- Previo en recepción.- Pot. sal. regulable 6 posiciones.- Frecuencia 20-30 Mhz.- Alimentación 11-14 V. 15-35 Amp.- Pot. ent. 1-10 W. AM.- Pot. ent. 1-20 W. SSB.- Pot. sal. 300 W. AM.- Pot. sal. 600 W. SSB.- Dimensiones 260 X160 X 70mm.- Peso 2600 Gr.  |