|  |
| --- |
| **VLA 200 1**  VLA 200 1. RM APLIFICADOR DE VHF  200 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 150-160 MHZ |

|  |
| --- |
| VLA2001. RM APLIFICADOR DE VHF 200 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 150-160 MHZ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Frequency** | 150-160 MHz | | **Supply** | 12-14 Vcc | | **Input energy/power** | 24"0 | | **Input power** | 1-50 W | | **Input power SSB** | 2-100 W | | **Output power** | 200 W | | **Output power SSB** | 400 W pep | | **Mode** | FM-SSB-CW | | **Fuse** | 2x12"0 | | **Output power level** | 1 | | **Size** | 170x275x62 mm | | **Weight** | 1,4 Kg | | **Antenna preamplifier** | 18-26 dB | |