|  |
| --- |
| **CG3000  ACOPLADOR AUTOMATICO PARA EXTERIOR  ANTENAS HF 1.8- 30 Mhz.** (50 MHz no garantizados) Tiene una memoria de 200 canales almacena el valor de mínimo ROE para anteriores acoplamientos. Acoplamiento, en menos de 2 segundos en la primera adaptación. El sintonizador CG-3000  funciona con C.C. 12V. Frecuencias 1.8 - 30 Mhz  Input impendence:  50 ohms  Input power:  10 - 200W PEP  SWR: <2:1  Power supply voltage:  12V +/- 10%  Current consumption: <0.8A  Auto tuning time:  Approx. 2 seconds    Memoria canales:  200  Peso: 1.8 KG  Medidas:  310mm X 240mm X 72mm (L - W - H) |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/874a2a755f59f3bad298a4bcc.jpg |
|  |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/cg3000_02.jpg |
|  |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/cg3000_03.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |
| --- |
|  |
| **CG3000** ACOPLADOR AUTOMATICO PARA EXTERIOR  ANTENAS HF 1.8- 30 Mhz. El sintonizador CG-3000 funciona con C.C. 12V. Frecuencias 1.8 - 30 Mhz  Input impendence:  50 ohms  Input power:  10 - 200W PEP  SWR: <2:1  Power supply voltage:  12V +/- 10%  Current consumption: <0.8A  Auto tuning time:  Approx. 2 seconds    Memoria canales:  200  Peso: 1.8 KG  Medidas:  310mm X 240mm X 72mm (L - W - H) |
|  |