|  |  |
| --- | --- |
| Modelo: | Chicago |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios  FM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1982 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | España |
|  |  |
| Observaciones: | Emisora integrada en un radio cassette digital de coche. Ideal para vehículos cuando se quiere evitar robos (es extraíble) o detectar que se lleva emisora. La versión alemana, la Stabo XRC Twinstar, tiene limitado los canales de AM a 12. La versión española, distribuída pir Astec con su marca A2E,Ea dispone de 40 canales, aunque con modificaciones puede alcanzar más canales. Dispone de Código de Seguridad antirrobo. |