|  |  |
| --- | --- |
| Segmento | Modo |
|  |
| 144.000 - 144.035 | EME (rebote lunar), SSB y CW |
| 144.035 - 144.150 | CW |
| 144.050 | Llamada CW |
| 144.100 | MS al azar en CW  |
| 144.140 - 144.150 | Actividad FAI y EME CW |
| 144.150 - 144.400 | SSB |
| 144.150 - 144.160 | Actividad FAI y EME SSB |
| 144.195 - 144.205 | MS al azar en SSB  |
| 144.300 | Llamada SSB |
| 144.390 - 144.400 | MS al azar en SSB |
| 144.400 - 144.490  | Balizas |
| 144.490 - 144.500  | Banda de protección |
| 144.500 -144.800  | Todos los modos |
| 144.500  | Llamada SSTV |
| 144.525  | Respuesta ATV SSB |
| 144.600  | Llamada RTTY  |
| 144.610  | Centro de actividad PSK31 |
| 144.700  | Llamada fax |
| 144.750  | Llamada y respuesta ATV |
| 144.800 - 144.990  | Comunicaciones digitales |
| 144.994 - 145.1935  | Entrada repetidores  |
| 145.194 - 145.5935  | Canales símplex |
| 145.300  | RTTY local |
| 145.500  | Llamada (móvil) |
| 145.594 - 145.7935  | Salida repetidores FM  |
| 145.800 - 146.000  | Servicio de satélites  |