|  |  |
| --- | --- |
| Segmento | Modo |
|  | |
| 144.000 - 144.035 | EME (rebote lunar), SSB y CW |
| 144.035 - 144.150 | CW |
| 144.050 | Llamada CW |
| 144.100 | MS al azar en CW |
| 144.140 - 144.150 | Actividad FAI y EME CW |
| 144.150 - 144.400 | SSB |
| 144.150 - 144.160 | Actividad FAI y EME SSB |
| 144.195 - 144.205 | MS al azar en SSB |
| 144.300 | Llamada SSB |
| 144.390 - 144.400 | MS al azar en SSB |
| 144.400 - 144.490 | Balizas |
| 144.490 - 144.500 | Banda de protección |
| 144.500 -144.800 | Todos los modos |
| 144.500 | Llamada SSTV |
| 144.525 | Respuesta ATV SSB |
| 144.600 | Llamada RTTY |
| 144.610 | Centro de actividad PSK31 |
| 144.700 | Llamada fax |
| 144.750 | Llamada y respuesta ATV |
| 144.800 - 144.990 | Comunicaciones digitales |
| 144.994 - 145.1935 | Entrada repetidores |
| 145.194 - 145.5935 | Canales símplex |
| 145.300 | RTTY local |
| 145.500 | Llamada (móvil) |
| 145.594 - 145.7935 | Salida repetidores FM |
| 145.800 - 146.000 | Servicio de satélites |