|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| Super Jopix 2000 |
|  |

 | Marca: | Super Jopix |
| Modelo: | 2000 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watiosFM:4 watiosUSL:12 watiosLSB:12 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1992  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | USA |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | Una emisora muy actual, similar o casi idéntica a otras de la marca Superstar, Cobra, Realistic, Emperor, President y otras. Con las pertinentes modificaciones cubre de 25.615 a 28.305 Mhz,con una potencia de 7-8 watios en AM/FM y unos 20 en SSB.En el caso de esta Suuper Jopix, se diferencia de las demás en que en vez de señalar el canal de trabajo, además señala la frecuencia de 5 dígitos. |