|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Midland |
| Modelo: | 77-104 A |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1990  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | USA |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | El S-meter es a base de cuatro diodos leds rojos |