|  |  |
| --- | --- |
| http://www.todoantenas.cl/helic40.jpg | http://www.todoantenas.cl/helic40color.jpg |

**Vertical Helicoidal para todas las bandas bajas HF**

|  |
| --- |
| - Dos tubos de pvc resistentes, longitud mínima 1,5 mts. ,diámetro aproximado   1 1/2" o inferior.   - 41 mts. de alambre forrado de 1,5 mm.   - 42 mts de alambre forrado delgado (cualquier diámetro, entre 1 y 0,5 mm)   - Conector, abrazaderas, mástil, etc.    ELABORACION   \* Arrollar los 41 mts de alambre forrado en el caño principal  irradiante cuidando      que las espiras queden configuradas con un espaciado más o menos regular.       Soldar en la cúspide a manera de cruz acostada el sombrero capacitivo, consistente      en dos alambres entrecruzados de 1,5 mm de diámetro y de 35 cm de largo c/u.   \* Arrollar los 21 mts. del alambre forrado delgado en cada uno de los radiales.   \* Para evitar cambios en las configuraciones de arrollamiento, en ambos casos, fijar      los alambres a los tubos con amarras plásticas o con cintas adhesivas.      Versión Monobanda                Banda 40 mts.               Banda 20 mts.             Longuitud cable irradiante  =  20,8  mts.                      10,6 mts.             Longitud cable radiales      =   11,0  mts.                       5,9 mts.  AJUSTES     Versión Multibanda   En este caso será necesario la utilización de cualquier tipo de caja auxiliar de   sintonización de antena. Para el caso de su uso en la banda de 80 mts y cualquier   otra, seguir las intrucciones  para la versión monobanda.      Versión Monobanda  \* El largo del cable arrollado en el irradiante deberá corresponder siempre a una    longuitud aproximada de un poco más de 1/2 onda.   \*Para ajustar la R.O.E a valores mínimos se deberá acortar o alargar el tramo    superior del cable irradiante (sombrero capacitivo), hasta lograr una lectura    adecuada de estacionarias. Optativamente se puede variar el ángulo de caída de    los radiales para así ajustar la impedancia.   \*El largo de cable arrollado en los radiales deberá corresponder a un 7% mayor      que un  1/4 de onda, siéndo esta medida nunca crítica.  COMENTARIOS    *Lo Malo :*  \* Estrechez de factor Q   \* Necesidad de agregarle radiales extras si la    se sitúa a menos de 6 metros del suelo.  \* Recepción de ruido típico de  las antenas verticales. Algunos ultilizan otra antena para recepción  *Lo Bueno:*   Bajo ángulo de disparo, especial para DX lejanos, (lobulación en   "8 gordo").   Tamaño compacto, lo que conlleva una mínima utilización de espacio.   Ganancia en decibeles casi equivalente a la de una antena ground plane de 1/4 de onda, lo que hace atractivo su utilización en las bandas bajas. |

http://www.todoantenas.cl/dipole.gif