|  |  |
| --- | --- |
|  | **RECEPTOR  SCANNER** |
| ICOM IC R5 | **ICOM IC R20**El IC-R20 cubre 150kHz a 3304.999MHz\* en losmodos SSB, CW, AM, FM y WFM.Monitorización simultánea de 2 frecuencias. Gravación digital de voz de hasta 240 minutos. Escaner profesional, grabador, escanea subtonos, 2 por 1, recepción DualwatchHasta el IC-R20, la capacidad de vigilar dosfrecuencias requirió dos radios. ¡Si ustednecesita vigilar la seguridad pública local,control del tráfico aéreo, o en el camiónescuchando dos conductores, incluso juegopor juego de TV local y de estación de radioes posible! **Nota: este escaner solo recibe, no transmite.** |
| **ICOM IC R20** |

|  |
| --- |
| http://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/scanner/imagenes/ic-r20_01.jpgCanales de memoria alfanuméricaCon 1,000 canales de memoria regular, 200canales de memoria de escaneo automáticoy 25 pares de bordes de escaneo de frecuencia,el IC-R20 hacen fácil identificar señaleshttp://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/scanner/imagenes/ic-r20_02.jpgrecibidas con la capacidad de programar unnombre a cada canal.(Vea las especificaciones para el rangode frecuencias reales para recepción Dualwatch.) |
|   |