|  |
| --- |
| **BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X** escaner mobil o base. TrunkTracker III Tecnología - Así que usted puede seguir el ritmo de la acción de Motorola, EDACS y sistemas LTR. 9000 canales de asignación dinámica de Close Call RF %u2122 Capture Technology - Al instante sintoniza señales de transmisores cercanos Basados %u200B%u200Ben la localización de exploración Tono de Bomberos de salida Alfa etiquetado 100 de acceso rápido clave del sistema Banda Ámbito de aplicación - Gráficamente encuentra la actividad de radio La cobertura de banda continua \* - 25MHz a 1.3GHz TV Excluyendo UHF y Celular Cierre Temporal De la búsqueda con exploración DCS / CTCSS rápida Decode - Detecta y muestra al instante el tono subaudible Así podrá determinar rápidamente la configuración del sistema. MISMO alerta meteorológica - Área Específica de codificación de mensajes - Durante un tiempo de NOAA o de Alerta de Emergencia, un código para su ubicación específica le alertará a las condiciones severas en su área inmediata. PC Programación / Control Escáner de Seguridad Pública Sistema / Número de canal de marcado - proporciona un acceso rápido a un sistema específico o el canal Compatible con AC-RH96 Individuales de volumen del canal de compensación Prioridad Exploración de ID en los sistemas troncalizados |

|  |
| --- |
|  |
| BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X escaner mobil o base. |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| BCT15X UNIDEN BEARCAT BCT-15X escaner mobil o base. TrunkTracker III Tecnología - Así que usted puede seguir el ritmo de la acción de Motorola, EDACS y sistemas LTR. 9000 canales de asignación dinámica de Close Call RF %u2122 Capture Technology - Al instante sintoniza señales de transmisores cercanos Basados %u200B%u200Ben la localización de exploración Tono de Bomberos de salida Alfa etiquetado 100 de acceso rápido clave del sistema Banda Ámbito de aplicación - Gráficamente encuentra la actividad de radio La cobertura de banda continua \* - 25MHz a 1.3GHz TV Excluyendo UHF y Celular Cierre Temporal De la búsqueda con exploración DCS / CTCSS rápida Decode - Detecta y muestra al instante el tono subaudible Así podrá determinar rápidamente la configuración del sistema. MISMO alerta meteorológica - Área Específica de codificación de mensajes - Durante un tiempo de NOAA o de Alerta de Emergencia, un código para su ubicación específica le alertará a las condiciones severas en su área inmediata. PC Programación / Control Escáner de Seguridad Pública Sistema / Número de canal de marcado - proporciona un acceso rápido a un sistema específico o el canal Compatible con AC-RH96  Individuales de volumen del canal de compensación Prioridad Exploración de ID en los sistemas troncalizados |
|  |