|  |
| --- |
| **!! FUENTE ALIMENTACION**  **CONMUTADA 50/55AMPERIOS !!** |
| **http://www.locuradigital.com/images_upload/e14bc030672a2bd26def15d24.jpg** |
| **MIRMIDON MPS-5055 Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios. Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios.**  Fuente de alimentación conmutada con entrada 220 Voltios y regulación en voltage es de 10 a 16 voltios. 50 Amperios, máximo 55 Amperios. Caja metálica de dimensiones: 270 x 130 x 170 mm. Su peso es de:  3 kg.  **CARACTERISTICAS PRINCIPALES**  Pantalla iluminada con instrumentos analógicos para voltios y amperios Carcasa de metal robusta con patas de goma LED indicador de funcionamiento ON/OFF Salidas posteriores Ventilador en la parte posterior Protección para cortocircuito, sobreintensidad y sobrevoltaje |

|  |
| --- |
| MIRMIDON MPS-5055 Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios. |
|  |
| MIRMIDON MPS-1517 Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 15-17 amperios. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| **Voltaje entrada:** 200~230V CA **Voltaje salida:** 10-16 VCC (ajust.) **Corriente máxima** @ 13,8V:   50 Amp. contínuos   55 Amp. intermitentes **Medidas:** 270 x 130 x 170 mm. **Peso aproximado:** 3 Kg. |