|  |
| --- |
| **HCS-3600 MAAS Fuente de Alimentación Digital regulable 1-15 voltios, 0-60 Amperios**   Fuente de alimentación conmutada con display digital regulable, de muy fácil uso. Permite regular tanto el voltaje como el amperaje.  Dispone de una entrada posterior para realizar control remoto de la fuente.  **CARACTERISTICAS PRINCIPALES**  Display digital  Entrada delantera de hasta 5 amperios  Entrada posterior de hasta 60 amperios  Jack para control remoto en parte posterior  Control para voltios y amperios  Protección contra sobrevoltaje  Protección contra sobrecalentamiento  Fusible de accesorio rapido (junto a toma de corriente) |

|  |
| --- |
| HCS-3600 MAAS |
|  |
| HCS-3600 MAAS |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| Voltage de entrada (AC): 100 v - 260 v.  Voltage de salida: regulable de 1 a 15 voltios.  Amperios: regulable 0-60 Amp.  Fusible de entrada: 10A  Dimensiones: 220 x 90 x 275 mm.  Peso: 3.2 kg. |
|  |