|  |
| --- |
| **B550P ZETAGI** amplificador lineal HF  - Amplificador de potencia. - Conmutación electronica RF. - Protección inversión polaridad. - Previo en recepción. - Pot. sal. regulable 6 posiciones. - Frecuencia 20-30 Mhz. - Alimentación 11-14 V. 15-35 Amp. - Pot. ent. 1-10 W. AM. - Pot. ent. 1-20 W. SSB. - Pot. sal. 300 W. AM. - Pot. sal. 600 W. SSB. - Dimensiones 260 X160 X 70mm. - Peso 2600 Gr. |

|  |
| --- |
| B550P ZETAGI amplificador lineal HF |
|  |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| B550P ZETAGI amplificador lineal HF  - Amplificador de potencia. - Conmutación electronica RF. - Protección inversión polaridad. - Previo en recepción. - Pot. sal. regulable 6 posiciones. - Frecuencia 20-30 Mhz. - Alimentación 11-14 V. 15-35 Amp. - Pot. ent. 1-10 W. AM. - Pot. ent. 1-20 W. SSB. - Pot. sal. 300 W. AM. - Pot. sal. 600 W. SSB. - Dimensiones 260 X160 X 70mm. - Peso 2600 Gr. |