|  |
| --- |
| **ZETAGI B 300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W PREVIO DE ANTENA EN RECEPCION**Amplificador lineal HF - 12V B-300P Margen de frecuencias: 20-30 MHz Potencia de entrada: 5 W AM 12 W SSB Potencia de salida: 200 W AM 400 W SSB Potencia de salida testeada: 100 W AM - 170 W SSB (PEP)   |

|  |
| --- |
|  ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|   |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx  |
|   |
|  ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|  Medidas |
|  ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/general/flecha.gif** | **CARACTERÍSTICAS** |

 |

|  |
| --- |
| **Margen de frecuencias: 20-30 MHz Potencia de entrada: 5 W AM 12 W SSB Potencia de salida: 200 W AM 400 W SSB Potencia de salida testeada: 100 W AM - 170 W SSB (PEP) Tensión alimentación: 13,8 V - Consumo: 20"0Dimensiones: 180x160x70 mm - Peso: 1,53 Kg. Conmutación de RF a relé. Protegido contra inversión de polaridad. Potencia de salida regulable 6 niveles. Retardo RX SSB. Pre-amplificador RX.**  |