|  |
| --- |
| **ZETAGI B 300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W PREVIO DE ANTENA EN RECEPCION**  Amplificador lineal HF - 12V  B-300P  Margen de frecuencias: 20-30 MHz  Potencia de entrada: 5 W AM 12 W SSB  Potencia de salida: 200 W AM 400 W SSB  Potencia de salida testeada:  100 W AM - 170 W SSB (PEP) |

|  |
| --- |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|  |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
|  |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |
| Medidas |
| ZETAGI B300P AMPLIFICADOR 20-30 Mhz 12V-200W Previo Rx |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/general/flecha.gif** | **CARACTERÍSTICAS** | | |

|  |
| --- |
| **Margen de frecuencias: 20-30 MHz  Potencia de entrada: 5 W AM 12 W SSB  Potencia de salida: 200 W AM 400 W SSB  Potencia de salida testeada:  100 W AM - 170 W SSB (PEP)   Tensión alimentación: 13,8 V - Consumo: 20"0  Dimensiones: 180x160x70 mm - Peso: 1,53 Kg.   Conmutación de RF a relé.   Protegido contra inversión de polaridad.   Potencia de salida regulable 6 niveles.   Retardo RX SSB. Pre-amplificador RX.** |