|  |
| --- |
| **VLA100**  VLA 100 . RM APLIFICADOR DE VHF  100 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 140-150 MHZ |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/fe5a8d8329181d81038b0edd3.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Frequency** | 140-150 MHz | | **Supply** | 12-14 Vcc | | **Input energy/power** | 14"0 | | **Input power** | 1-25 W | | **Input power SSB** | 2-50 W | | **Output power** | 110 W Max | | **Output power SSB** | 220 W pep Max | | **Mode** | FM-SSB-CW | | **Fuse** | 2x8"0 | | **Output power level** | 1 | | **Size** | 170x190x62 mm | | **Weight** | 980 gr. | | **Antenna preamplifier** | 18-26 dB | |