Mensajes: 14  
Fecha de inscripción: 04/09/2009  
A.- Enciende el equipo con la tecla Menú pulsada, te saldrá el mensaje Reset  
B.- Pulsa Menu otra vez y dale a la flecha de arriba hasta que veas en la pantalla Band  
C.- Vuelve a pulsar Menu. Saldrán unas lineas horizontales, escribe 5858  
D.- Veras Band 1 y unas lineas horizontales: escribe 116 177  
E.- Pulsa flecha arriba, saldrá Band 2, escribe 391 491.  
F.- Pulsa Menú  
  
El equipo se reinicia solo. Transmite desde 121,475 MHz a 176,850 MHz y de 391,250 MHz a 490,650 MHz  
Aviso: en los limites de banda la transmision oscila, hay que pulsar el PTT hasta que se estabilice, pero sale la señal, eso solo pasa en los limites de banda  
  
RECIBE en BANDA AÉREA pero con poca sensibilidad, con un altavoz exterior oirás mejor. A medida que te acerques a los límites de banda pierde recepción, igual que ocurre en transmisión.  
  
Buen equipo, buena sensibilidad, mejor que la mayoría de escaner, que lo disfrutes amigo.  
[Trucaje del Luthor TL55](http://musica.temadictos.net/643351933-trucaje-del-luthor-tl55)  
A.- Enciende el equipo con la tecla Menú pulsada, te saldrá el mensaje Reset B.- Pulsa Menu otra vez y dale a la flecha de arriba hasta que veas en la pantalla Band C.- Vuelve a pulsar Menu. Saldrán unas lineas horizontales, escribe 5858 D.- Veras Band  
lo e encontrado en una www