|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| |  | | --- | | [Mercury 888](http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisoras-moviles/mercury-888/image/image_view_fullscreen) | |  | | Marca: | Mercury |
| Modelo: | 888 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios  USL:12 watios  LSB:12 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1980 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | Alemania |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | **Una de las primeras emisoras con prestaciones de los 80. Dispone de modificación para aumentar el número de canales. Interiormentem similar a la Palomar, Fisher, Electronica, WKS, etc** | |