|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| Mercury 888 |
|  |

 | Marca: | Mercury |
| Modelo: | 888 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watiosUSL:12 watiosLSB:12 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1980  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | Alemania |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | **Una de las primeras emisoras con prestaciones de los 80. Dispone de modificación para aumentar el número de canales. Interiormentem similar a la Palomar, Fisher, Electronica, WKS, etc** |