|  |
| --- |
| **SIGMA4E27** SIGMA ANTENNE. Antena directiva fabricada en aluminio de alta calidad y resistencia. 4 elementos para CB 27 Mhz. Sin duda proporcionará el mayor alcance a los aficionados de la banda ciudadana CB. Su longitud es de 4 mts. La ganancia es de 11 dB. Potencia máxima: 1.000 watios P.E.P. |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/4elementos_01.jpg |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/4a0f65744a8307719b3772e7f.jpg |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| **Frecuencia:** 27 Mhz. CB  **Impedancia:** 50 ohms  **Tipo de conector:** PL  **S.W.R.:** aprox. 1,1 en centro banda  **Ganancia:** 11 dB  **Relación delante/detrás:** 30 dB  **Potencia Máxima:** 1000 watios P.E.P.  **Polarización:** vertical/horizontal  **Elementos:** 4 elementos  **Dimensión del Boom:** 4.000 mm. x 30 mm x 30 mm.  **Longitud del reflector:** 5,70 mts.  **Longitud del director 1º:** 4,80 mts.  **Peso:** 7 kg. |