|  |
| --- |
| **SIGMA4E27** SIGMA ANTENNE. Antena directiva fabricada en aluminio de alta calidad y resistencia. 4 elementos para CB 27 Mhz. Sin duda proporcionará el mayor alcance a los aficionados de la banda ciudadana CB. Su longitud es de 4 mts. La ganancia es de 11 dB. Potencia máxima: 1.000 watios P.E.P. |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/4elementos_01.jpg |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/4a0f65744a8307719b3772e7f.jpg |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Frecuencia:** 27 Mhz. CB**Impedancia:** 50 ohms**Tipo de conector:** PL**S.W.R.:** aprox. 1,1 en centro banda**Ganancia:** 11 dB**Relación delante/detrás:** 30 dB**Potencia Máxima:** 1000 watios P.E.P.**Polarización:** vertical/horizontal**Elementos:** 4 elementos**Dimensión del Boom:** 4.000 mm. x 30 mm x 30 mm.**Longitud del reflector:** 5,70 mts.**Longitud del director 1º:** 4,80 mts.**Peso:** 7 kg. |