|  |
| --- |
| **!! SIN RADIALES Y FIBRA DE VIDRIO !!** |
|  |
| **Lafayette CBS-18**  **Lafayette CBS-18. Antena fibra de vidrio 26-30 Mhz. 1/2 onda. Antena de Alta Calidad , completamente construida en Fibra de Vidrio para clientes que exigen una alta flexibilidad y resistencia al viento.** |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/CBS-18.jpg |
|  |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/CBS-18_01.jpg |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |
| --- |
| ** Frecuencias de trabajo 26 - 31 Mhz.**  ** 1/2 Onda**  ** Longitud 540 cm.**  ** SWR. 1.5:1**  ** Potencia Max. 2000W.**  ** Ganancia 9.9 dBi.**  ** Peso 2,27 Kgs  CONECTOR PL HEMBRA**   |