|  |
| --- |
| SIRIO SY27-3. Antena CB Direcitva YAGI de 3 elementos para CB  Antena Yagi para CB con 3 elementos y fabricada en aluminio es ideal para su uso.  http://www.locuradigital.com/images_upload/61bbb16f81ece2ad82275a0cb.jpg |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |
| --- |
| - Antena directiva 3 elementos. - Tipo Yagui. - Aluminio 6060 T-832 - Juntas estancas. - Impedancia 50 Ohm. - Frecuencia 26-28 Mhz. - (H-plane) direccional. - Polarización horizontal. - Pot. max. 1000 W. - V.S.W.R. < 1.2:1. - Ganancia 10,65 dBi. - Longitud 5740x2710x100 mm. - Peso 4700 Gr. - Longitud BOOM 2710 mm. - Diametro BOOM 33 mm. - Longitud radiales 3200 mm. |
|  |