|  |  |
| --- | --- |
| Segmento | Modo |
|  |
| 430.000 - 431.981 | Plan de banda subregional (nacional)  |
| 430.025 - 430.375 | Salida repetidores  |
| 430.400 - 430.575 | Enlaces de comunicaciones digitales  |
| 430.600 - 430.925 | Repetidores digitales |
| 430.925 - 431.025 | Canales multimodo |
| 431.050 - 431.825 | Entrada repetidores |
| 431.625 - 431.975 | Entrada repetidores |
| 432.000 - 432.150 | CW |
| 432.000 - 432.025 | Reboteuna lunar |
| 432.050 | Centro de actividad en CW |
| 432.150 - 432.500 | SSB, CW |
| 432.200 | Centro de actividad en SSB |
| 432.350 | Centro actividad llamada-respuesta |
| 432.500 | SSTV (banda estrecha) |
| 432.500 - 432.600 | Entrada transpondedores lineales |
| 432.600 | RTTY (FSK/PSK) |
| 432.600 - 432.800 | Salida transpondedores lineales |
| 432.610 | Centro de actividad PSK31 |
| 432.700 | Fax (FSK) |
| 432.800 - 432.990 | Balizas |
| 432.994 - 433.381 | Entrada repetidores |
| 433.394 - 434.581 | Canales símplex |
| 433.400 | SSTV (FM/AFSK) |
| 433.500 | Llamada móvil (FM) |
| 433.600 – 434.000 | Todos los modos |
| 433.600 | RTTY (AFSK/FM) |
| 433.625 - 433.775 | Comunicaciones digitales |
| 433.700 | Fax (FM/AFSK) |
| 434.000 | Frecuencia central de experimentos digitales |
| 434.000 - 434.594 | ATV  |
| 434.450 – 434.475 | Canales de comunicaciones digitales(como excepción) |
| 434.594 - 435.981 | ATV y salida repetidores |
| 435.981 - 438.000 | ATV y servicio de satélites |
| 438.000 - 440.000 | ATV y plan de banda subregional (nacional) |
| 438.025 - 438.175 | Comunicaciones digitales |
| 438.200 - 438.525 | Repetidores digitales |
| 438.550 - 438.625 | Canales multimodo |
| 438.650 - 439.425 | Salida repetidores |
| 439.800 - 439.975 | Enlaces de comunicaciones digitales |