Los **repetidores de la red "REMER"** tienen las mismas frecuencias para toda España. Estas son las frecuencias:

**CH    Transm           Recepción**
00   146.025 MHz   146.625 MHz
01   146.050 MHz   146.650 MHz
02   146.075 MHz   146.675 MHz
03   146.100 MHz   146.700 MHz
04   146.125 MHz   146.725 MHz
05   146.150 MHz   146.750 MHz

Desplazamiento -600KHz

**¡POR LOS REPETIDORES DE REMER SOLO PUEDEN MODULAR ESTACIONES CON INDICATIVOS REMER AUTORIZADOS!**

RADIOSOCORROS DE MONTAÑA DE REMER  146.675 MHz

En HF se usan las frecuencias:

EQUIVALENTE A LA BANDA DE 80 METROS MODALIDAD USB **3.802´5** KHZ
EQUIVALENTE A LA BANDA DE 40 METROS MODALIDAD USB **6.991´5** KHZ
EQUIVALENTE A LA BANDA DE 20 METROS MODALIDAD USB **13.987´0** KHZ