|  |  |
| --- | --- |
|  | **UNIDEN BCT-15X**Canales 9000, sistemas 500, sitios 1000, 256 por sistema, grupos por sistema 20. Grupos de conversación por sistema troncalizado 500. Velocidad de barrido 100 canales por segundos. Sistema de rango de tecla rápida 0-99. Grupo Cadena tecla rápida 0-9. Rangos de búsqueda personalizados 10. Bandas Rango de Alcance 0.2 a 500 MHz. Pasos banda Alcance de 5 kHz a 100 kHz. Cobertura de frecuencias 25 - 512 MHz, 758 - 823.9875 MHz, 849.0125 - 868.9875 MHz, 894.0125 - 960 MHz, 1240 - 1300 MHz. |