|  |
| --- |
| **ALINCO DM-330MVE**Fuente de alimentación **ALINCO DM-330MVE** Fuente de alimentación conmutada 30 Amperios. incluye instrumentación para poder ver el voltaje y el consumo y las funciones son regulables. |
|   |
| ALINCO DM-330MVE |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **-         Alimentación : 220 V AC.****-         Salida de tensión : 9 a 15 V CC.****-         Amperaje : 25A continos/ 30"0máximo****-         Indicador análogico iluminado, indica volgaje y amperaje** **-         Protección contra corto-circuito****-         VVentilador****-         Salida frontal de un máximo de 1#C/SPAN>****-         Dimensiones : 190 (largo) x 69 (ancho) x 181 (fondo) mm.****-         Peso : 2.3 Kg aproximado** |
|  |