|  |
| --- |
| **HCS-3400 MAAS Fuente de Alimentación Digital regulable 1-15 voltios, 0-40 Amperios**  Fuente de alimentación conmutada con display digital regulable, de muy fácil uso. Permite regular tanto el voltaje como el amperaje. Dispone de una entrada posterior para realizar control remoto de la fuente.  **CARACTERISTICAS PRINCIPALES**  Display digital Entrada delantera de hasta 5 amperios Entrada posterior de hasta 40 amperios Jack para control remoto en parte posterior Control para voltios y amperios  Protección contra sobrevoltaje Protección contra sobrecalentamiento Fusible de accesorio rapido (junto a toma de corriente) |

|  |
| --- |
| HCS-3400 MAAS |
|  |
| HCS-3400 MAAS |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| Voltage de entrada (AC): 100 v - 260 v. Voltage de salida: regulable de 1 a 15 voltios. Amperios: regulable 0-40 Amp.  Fusible de entrada: 13CBR>Dimensiones: 220 x 90 x 215 mm. Peso: 2.6 kg. |
|  |