|  |
| --- |
| **KL-300 Amplificador HF RM ITALY**  Frecuencia:25-30 MHz Consumo: 8-11#CBR>Potencia de entrada FM: 1-5 W Potencia de entrada SSB: 2-10 W Potencia de salida FM: 150 W Max Potencia de salida SSB: 300 W pep Max Modo: AM-FM-SSB-CW Fusible 12#CBR>Niveles de potencia: 1 Dimensiones: 109x125x35 mm Peso: 305 gr. |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/505633ebc9a0fbac6fd621636.JPG |