|  |
| --- |
| **KL 144**RM APLIFICADOR DE VHF  45 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 140-152 MHZ  |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/9bc6f11d0ad2f8d6eba08379d.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Frequency** | 140-152 MHz  |
| **Supply** | 12-14 Vcc  |
| **Input energy/power** | 6"0 |
| **Input power** | 0,5-7 W  |
| **Input power SSB** | 1-14 W  |
| **Output power** | 45 W Max  |
| **Output power SSB** | 90 W pep Max  |
| **Mode** | FM-SSB-CW  |
| **Fuse** | 8"0 |
| **Output power level** | 1  |
| **Size** | 109x125x35 mm  |
| **Weight** | 325 gr.  |

 |