|  |
| --- |
| **VLA 200 1**VLA 200 1. RM APLIFICADOR DE VHF  200 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 150-160 MHZ |

|  |
| --- |
| VLA2001. RM APLIFICADOR DE VHF 200 WATIOS 12 V. FRECUENCIAS 150-160 MHZ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Frequency** | 150-160 MHz  |
| **Supply** | 12-14 Vcc  |
| **Input energy/power** | 24"0 |
| **Input power** | 1-50 W  |
| **Input power SSB** | 2-100 W  |
| **Output power** | 200 W  |
| **Output power SSB** | 400 W pep  |
| **Mode** | FM-SSB-CW  |
| **Fuse** | 2x12"0 |
| **Output power level** | 1  |
| **Size** | 170x275x62 mm  |
| **Weight** | 1,4 Kg  |
| **Antenna preamplifier** | 18-26 dB  |

 |