|  |
| --- |
| **ZETAGI B 150**  AMPLIFICADOR HF 26-30 Mhz 12V -100 W  ZETAGI B 150  AMPLIFICADOR HF 26-30 Mhz 12V -100 W  Amplificador lineal HF - 12V  Amplificador lineal HF  Margen de frecuencias: 26-30 MHz  Potencia de entrada: 4 W AM - 1 2 W SSB  Potencia de salida: 100 W AM - 200 W SSB  Potencia de salida testeada:  75 W AM - 95 W SSB (PEP) |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/10d75e86471cc300fae96a8c5.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |
| --- |
| **Amplificador lineal HF - 12V   Potencia de entrada: 4 W AM - 1 2 W SSB  Potencia de salida: 100 W AM - 200 W SSB   Potencia de salida testeada:  75 W AM - 95 W SSB (PEP)   Tensión alimentación: 13,8 V - Consumo: 10"0 Protegido contra inversión de polaridad.  Transistor de potencia: MRF455   Dimensiones: 120x130x45 mm - Peso: 0,5 Kg.   Conmutación de RF a relé.  En el modo SSB se activa el retardo RX.** |