|  |  |
| --- | --- |
| COMPACT   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* JIMMY, JOHNNY | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MASA | | 2 | MODULACIÓN | | 3 | TX | | 4 | RX | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-514.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| COMPACT.   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* JIMMY, JOHNNY, HARRY | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATICIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | NC\* | | 5 | MASA | | 6 | NC\* | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |
|  | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora, el pin 6 suministra una tensión de 13.2V, no debe sustituir un micrófono dinámico por un electret y viceversa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CONECTADOR RJ11   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* BILLY | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MASA | | 2 | MODULATIÓN | | 3 | TX | | 4 | RX | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/BILLY.gif |

|  |  |
| --- | --- |
| DIN   5 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARRY, TAYLOR,   Generación anterior | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | TX | | 3 | MASA | | 4 | NC\* | | 5 | RX | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DIN.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_DIN.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| HARRISON   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* HARRISON | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | FUNCIÓN | | 5 | MASA | | 6 | ALIMENTATÍON | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/HARRISON.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| KENJI   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* KENJI | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | NC\* | | 5 | MASA | | 6 | ALIMENTATÍON | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/KENJI.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 514   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro dynamic :* FRANCOIS, VALERY, WILSON, HERBERT, JFK, SS 120, JACK, GRANT, JACKSON, RONALD, FRANKLIN, SS 360, BENJAMIN,   Generación anterior | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MASA | | 2 | MODULATIÓN | | 3 | TX | | 4 | RX | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-514.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |
|  | **ATENCIÓN:** No sustituya un micrófono dinámico por un electret y viceversa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 516   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINCOLN, SHÕGUN | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULACIÓN | | 2 | MASA | | 3 | TX | | 4 | UP | | 5 | DOWN | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-516_UD.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 518   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro dynamic :* TAYLOR, VALERY, WILSON, HERBERT, ROBERT, JFK, GRANT, RICHARD, JACKSON, MC 6700 | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATION | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | NC\* | | 5 | MASA | | 6 | NC\* | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |
|  | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora, el pin 6 suministra una tensión de 13.2V, no debe sustituir un micrófono dinámico por un electret y viceversa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 518 U/D   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOHNSON, JAMES, GEORGE, HERBERT, NEW TAYLOR | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | UP/DOWN | | 5 | MASA | | 6 | ALIMENTATÍON | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518_UD.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 520   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* TEDDY, TOMMY, JOHNNY II, JOHNNY III, HARRY II, HARRY III, TRUMAN, TAYLOR II, TAYLOR III, WALKER, JOHNSON II, JFK II, JACKSON II | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | NC\* | | 5 | MASA | | 6 | ALIMENTATÍON | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-520.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |
|  | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora el pin 6 se suministra con 13.2V. | |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 520 U/D   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* JOHNNY II, HARRY II CLASSIC, HARRY II, TAYLOR II CLASSIC, TAYLOR III, WALKER, JOHSON II, JACKSON II, JFK II | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX - UP/DOWN | | 4 | NC\* | | 5 | MASA | | 6 | ALIMENTATÍON | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-520_UD.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| NINJA   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* NINJA | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | RX | | 3 | TX | | 4 | UP/DOWN | | 5 | MASA | | 6 | NC\* | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/NINJA.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| SAMURAI   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMURAÏ | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | MODULATIÓN | | 2 | MASA | | 3 | TX | | 4 | UP | | 5 | DOWN | | 6 | RX | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/Samurai.gif   |  |  | | --- | --- | | vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif | |
|  | **ATENCIÓN:** Conexionado incompatible con el NC 518 de 6 pines PRESIDENT | |

|  |  |
| --- | --- |
| THOMAS ASC   8 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :* THOMAS ASC | |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Cables** | | 1 | SHIELD | | 2 | YELLOW | | 3 | NC\* | | 4 | NC\* | | 5 | NC\* | | 6 | BLACK | | 7 | NC\* | | 8 | RED | | \*NC: No conectado | | | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/RJ45_THOMASASC.gif |