|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | PD |
| Modelo: | 7000 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 80 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.805 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1978  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | España |
|  |  |
| Observaciones: | Emisora ideal para la época de la prohibición, pues la emisora se ocultaba en el coche y sólo se veía el micro, que se desconectaba con facilidad para evitar robos.Este modelo no especifica marca, aunque uno idéntico pero con sólo 40 canales es un Somerkamp TS-610. |