|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Braun |
| Modelo: | SE-411 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 12 |
| Obtención de frecuencia por: | Suma y Resta de cristales |
| Frecuencias: | 27.005 a 27.135 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1977  |
|  |  |
| Pais de fabricación: | Alemania |
| Pais de adquisición: | Alemania |
|  |  |
| Observaciones: | Emisora base de aspecto muy robusto, elegante y funcional. Incorpora sólo los 12 canales que permitía la legislación alemana, pero es fácilmente modificable al doble. Existen muy pocas unidades ya que Braun no se prodigó en la construcción de emisoras CB, aunque sí en otros electrodomésticos.A destacar que el nivel de Squelch funciona en esta emisora al revés. |