|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Browning |
| Modelo: | S-23 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 23 |
| Obtención de frecuencia por: | Cristales de Cuarzo |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.255 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Valvulas |
| Antigüedad: | 1961 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | USA |
| Pais de adquisición: | Alemania |
|  |  |
| Observaciones: | **Equipo compuesto por el transmisor de 5 válvulas S-23 y el receptor R-2700 a. Impresionante presentación, gran formato, excelente calidad. El Ferrari de la CB. Muy reputado y caro en USA. Existe un modelo similar con 12 canales, el S-Nine.** |