|  |
| --- |
| SIRIO SY27-3. Antena CB Direcitva YAGI de 3 elementos para CBAntena Yagi para CB con 3 elementos y fabricada en aluminio es ideal para su uso. http://www.locuradigital.com/images_upload/61bbb16f81ece2ad82275a0cb.jpg |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
| - Antena directiva 3 elementos.- Tipo Yagui.- Aluminio 6060 T-832- Juntas estancas.- Impedancia 50 Ohm.- Frecuencia 26-28 Mhz.- (H-plane) direccional.- Polarización horizontal.- Pot. max. 1000 W.- V.S.W.R. < 1.2:1.- Ganancia 10,65 dBi.- Longitud 5740x2710x100 mm.- Peso 4700 Gr.- Longitud BOOM 2710 mm.- Diametro BOOM 33 mm.- Longitud radiales 3200 mm. |
|  |